**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

**J. HUTTLERA 4**

**Podloga za postupak nabave**

**IZMJENA VANJSKE DRVENE STOLARIJE, PROZORA I VRATA ALUMINIJSKOM BRAVARIJOM**

**B – 141/14**

**CPV 45421130-4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Opis radova | | Jed.  mjere | Količina | Jedinična cijena  u kn bez PDV-a | Ukupni iznos  u kn sa PDV-om |
|  | | | | | | |
| 1. | Izrada ,dobava i ugradnja stijene s prozorom iz aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom u smeđoj boji u sistemu FEAL serije TERMO 50 kao i već ranije ugrađeni na pročelju.  Aluminijska stijena se sastoji od dva fiksna bočna dijela ostakljena izo staklom 4+16 +Lowe i krilom prozora u sredini koje se može otvarati na zaokret i otklop. Krilo prozora ostakljeno je izo staklom 4+16+Lowe Na mjestu prozora s vanjske strane potrebno je izraditi i ugraditi komarnik od alum. profila smeđe boje s komarnik mrežicom s mogućnošću skidanja i ponovnog vraćanja komarnika  Dimenzije 2800 x 1800 mm | kom | | 12 |  |  |
| 2. | Izrada dobava i ugradnja stijene s ulaznim vratima iz aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom u smeđoj boji u sistemu FEAL serije TERMO 50 kao i već ranije ugrađeni na pročelju.  Aluminijska stijena se sastoji od dva fiksna bočna dijela koja su u donjem dijelu ispunjena panelom u smeđoj boji d=25mm a u gornjem ostakljena izo staklom 4+16+Lowe  u srednjem dijelu se nalazi vratno krilo dim 1000x 2150mm  koje je u donjem dijelu ispunjeno panelom u smeđoj boji d=24mm a u gornjem ostakljeno izo staklom 4+16+ Lowe.  U gornjem dijelu je nadsvjetlo ostakljeno izo staklom.  Dimenzije 2800x2600 mm | kom | | 1 |  |  |
| 3. | Izrada dobava i ugradnja stijene s dvokrilnim ulaznim vratima (mrtvačnica) iz aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom u smeđoj boji u sistemu FEAL serije TERMO 50 kao i već ranije ugrađeni na pročelju.  Aluminijska stijena se sastoji od dvokrilnih vrata od kojih je jedno krilo 1200x 2700 i opremljeno je s kvakom dok je drugo krilo 800 x 270 i opremljeno je zasunima i otvaralo bi se po potrebi.Bočni dio je fiksan. Donji dio ispunjen je panelom smeđe boje d=24mm, a gornji dio ostakljen izo staklom armirano 4+16 +4  Dimenzije 2800x2700 mm | kom | | 1 |  |  |
|  | **CIJENA PONUDE BEZ PDV-a** |  | | | | |
|  | **IZNOS (25%) PDV-a** |  | | | | |
|  | **CIJENA PONUDE S PDV-om** |  | | | | |

**Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude. | |  |  |  |  |  |
| U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama | | | | | |  |
| i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om. | |  |  |  |  |  |
| Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. | |  |  |  |  |  |
| Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. | |  |  |  |  |  |
| Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedeno jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih | | | | | | |
| usluga. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PONUDITELJ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  | Naziv | | |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. |  |  |  |  |  |
|  | Mjesto Nadnevak | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |
|  |  |  | Adresa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potpis odgovorne osobe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ime i prezime odgovorne osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |