# 2. OBRAZAC: Kriterij za izračun ENP: Dodatni kriterij kvalitete *(primjenjivo za grupu 4)*

**IZJAVA O PONUĐENIM DODATNIM KRITERIJIMA KVALITETE**

**u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti:**

**UZV, TCD I 4D UZV UREĐAJI**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: VV-25/4**

**GRUPA 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Dodatni kriterij kvalitete** | **Potvrda dodatnih kriterija kvalitete predmeta nabave (DA / NE)**  Ukoliko se nudi dodatna komponenta Ponuditelj upisuje DA i konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu *Dodatni kriterij kvalitete* traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima), Ponuditelj je dužni upisati brojčanu vrijednost; Ukoliko se dodatna komponenta ne nudi, Ponuditelj upisuje NE. | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) [[1]](#footnote-1) | **Mogući broj bodova** | **Napomena** |
| 1. | **Stavka 1.13 2D (B) prikaz: - dubina prikaza slike: min. 42 cm:** |  |  |  |  |
| a) | dubina prikaza slike 42 do 45 cm |  |  | 0 |  |
| b) | dubina prikaza slike od 46 do 49 cm |  |  | 5 |  |
| c) | dubina prikaza slike 50 cm ili više |  |  | 10 |  |
| 2. | **Stavka 1.13 2D (B) prikaz: - osvježenje slike: min. 2.000 sl/s:** |  |  |  |  |
| a) | osvježenje slike: od 2.000 sl/s do 2.600 |  |  | 0 |  |
| b) | osvježenje slike: od 2.601 sl/s do 3.200 |  |  | 10 |  |
| c) | osvježenje slike: od 3.201 sl/s ili više |  |  | 15 |  |
| 3. | **Stavka 1.15 Obojani Doppler (Color Doppler): - max. osvježenje slike: min. 330 sl/s** |  |  |  |  |
| a) | osvježenje slike: od 330 sl/s do 630 |  |  | 0 |  |
| b) | osvježenje slike: od 631 sl/s do 930 |  |  | 10 |  |
| c) | osvježenje slike: od 931 sl/s ili više |  |  | 15 |  |
| 4. | **Stavka 2.3 Integrirana sonda konveksno-linearnog niza:** |  |  |  |  |
| a) | Integrirana sonda konveksno-linearnog niza povezana na uređaj kabelom |  |  | 0 |  |
| b) | Integrirana sonda konveksno-linearnog niza povezana na uređaj bežičnom tehnologijom i ugrađenim punjačem |  |  | 10 |  |

Naručitelj je u dokumentu *Kriteriji za odabir ponude\_Grupa 4*, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije definirao necjenovni kriterij ponude – *Dodatni kriterij kvalitete* kao dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP).

*2. Obrazac: Kriterij za izračun ENP\_Dodatni kriterij kvalitete\_Grupa 4* je sastavni dio ponude i služi za izračun kriterija za odabir ENP. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **U stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU*“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u dokumentu *Kriteriji za odabir ponude*, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije.** [↑](#footnote-ref-1)