## **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE:**

**HLADNJACI ZA TRANSFUZIJU**

**Evidencijski broj nabave: MV-25/32**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda i kataloška oznaka** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| 1. | **ZAMRZIVAČ** | **4 KOMADA** |  |  |
| 2. | **HLADNJAK** | **1 KOMAD** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  **(Ponuditelj upisuje konkretne**  **tehničke karakteristike**  **ponuđenog predmeta nabave;**  **ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke**  **karakteristike traži**  **vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor**  **dimenzija u inčima, cm i sl.) ponuditelji su dužni upisati**  **brojčanu vrijednost):** | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) \*** | **NAPOMENA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | ***ZAMRZIVAČ*** |  |  |  |
| 1. | Vertikalni zamrzivač kapaciteta ne manjeg od 700 litara |  |  |  |
| 2. | Postavke temperature do -30°C i niže |  |  |  |
| 3. | Devijacija temperature do 1°C |  |  |  |
| 4. | Automatizirani sustav ciklus odmrzavanja, *defrost* |  |  |  |
| 5. | Cirkuliranje hladnog zraka u unutrašnjosti ledenice |  |  |  |
| 6. | Integrirani zvučni alarm |  |  |  |
| 7. | Uređaj opremljen ladicama čiji je razmak prilagodljiv |  |  |  |
| 8. | Unutrašnja svjetlost pri otvaranju ledenice |  |  |  |
| 9. | Kućište na kotačima radi lakšeg premještaja u prostoru |  |  |  |
| **II** | ***HLADNJAK*** |  |  |  |
| 1. | Vertikalni hladnjak kapaciteta do ne manje od 700 litara |  |  |  |
| 2. | Radna točka uređaja pri temperaturi na +4°C |  |  |  |
| 3. | Devijacija temperature do 1°C |  |  |  |
| 4. | Automatizirani sustav ciklus odmrzavanja, *defrost* |  |  |  |
| 5. | Cirkuliranje hladnog zraka u unutrašnjosti ledenice |  |  |  |
| 6. | Integrirani zvučni alarm |  |  |  |
| 7. | Sadrži najmanje 4 ladice čiji je razmak prilagodljiv |  |  |  |
| 8. | Unutrašnja svjetlost pri otvaranju ledenice |  |  |  |
| 9. | Kućište na kotačima radi lakšeg premještaja u prostoru |  |  |  |
| 10. | Staklena prednja vrata |  |  |  |
|  | ***Ostali uvjeti nabave za zamrzivače i hladnjak*** |  |  |  |
| 1. | Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka isporučenog predmeta nabave iznosi minimalno 24 (dvadeset i četiri) mjeseca te počinje teći od trenutka potpisivanja Primopredajnog zapisnika sa puštanjem u punu funkciju uređaja | Kriterij bodovanja ENP | |  |
| 2. | Rok isporuke: do 60 dana od dana obostranog potpisa ugovora |  | |  |

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**