Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera4, 31000 Osijek

**MIKROSKOP ZA NADOGRADNJU NA FLUORESCENCIJU ZA „FISH ZEISS“**

**za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: JN-18/4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv uređaja/mjesto isporuke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn) | Proizvođač / Zemlja porijekla | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om (kn) |
|  | **MIKROSKOP ZA NADOGRADNJU NA FLUORESCENCIJU ZA „FISH ZEISS“**  ***Rutinski fluorescentni mikroskop sa kamerom*** | KOM | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **CIJENA PONUDE BEZ PDV-a** |  | | | | | | |
| **IZNOS PDV-a** |  | | | | | | |
| **CIJENA PONUDE S PDV-om** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**  *Rutinskog fluorescentnog mikroskopa sa kamerom* | **PONUĐENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE** | | **NAPOMENA** | **KATALOG (obavezno dostaviti)** |
| **Upisati da li ponuđeni uređaj zadovoljava traženo** | | (Obvezno označiti markerom i rednim brojem stranice gdje se u priloženom katalogu ili uputama za rad proizvođača, nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike) |
| **DA / NE** | **UPISATI STRANICU U KATALOGU/  OZNAČITI TRAŽENU FUNKCIJU U KATALOGU** |  |
| *- halogeno svjetlo min.100W* |  |  |  |  |
| *- ugradjena optika za fluorescenciju min.120W* |  |  |  |  |
| *- 7 pozicijski nosac objektiva, kodirani (povezan na PC)* |  |  |  |  |
| *- 6 pozicijski nosac fluo filtera, kodirani (povezan na PC)* |  |  |  |  |
| *- binokularni ergonomski foto-tubus 15°/vidno polje 25, (100:0/0:100)* |  |  |  |  |
| *- objektivi “Achroplan” sa povecanjima: 5x/0.15 , 10x/0.25 , 20x/0.45 , 40x/0.65 , 63x/0.85 , 100x/1.25* |  |  |  |  |
| *- okulari sa povecanjem 10x i vidnim poljem 23* |  |  |  |  |
| *achromatski-aplanatski kondenzor za objektive od 1.0x do 100x* |  |  |  |  |
| *- profesionalna mikroskopska kolor kamera, min.5 Megapixela, rezolucija min. 2464 x 2056 36 fps* |  |  |  |  |
| *- software za pohranjivanje i obradu slika, modul za visekanalnu fluorescenciju* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponuđeni proizvod mora zadovoljiti minimalne tehničke karakteristike. | | | | | | | |
| Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude. | | | | | | | |
| U ponudi je potrebno upisati jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om. | | | | | | | |
| Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene. | | | | | | | |
| Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek. | | | | | | |  |
| Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini tražene skupine artikala. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Ponuditelj: |  |  |  |  |  |
| Nadnevak |  |  |  |  |  |  |  |
| MP |  | Adresa: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ime i prezime odgovorne osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |