# OBRAZAC: Kriterij za izračun ENP: Dodatni kriterij kvalitete

**IZJAVA O PONUĐENIM DODATNIM KRITERIJIMA KVALITETE**

**u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti:**

**LASER I LITOTRIPTOR**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: MV-25/11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Dodatni kriterij kvalitete** | **Potvrda dodatnih kriterija kvalitete predmeta nabave (DA / NE)**  Ukoliko se nudi dodatna komponenta Ponuditelj upisuje DA i konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu *Dodatni kriterij kvalitete* traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima), Ponuditelj je dužni upisati brojčanu vrijednost; Ukoliko se dodatna komponenta ne nudi, Ponuditelj upisuje NE. | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) [[1]](#footnote-1) | **Mogući broj bodova** | **Napomena** |
| 1. | Sustav za sukciju integriran u litotriptoru s integriranom peristaltičkom pumpom s mogućnošću upravljanja putem software-a, bez dodatnih vanjskih pumpi ili kompresora. |  |  | 10 |  |
| Odvojeni sustav za sukciju litotriptora, s peristaltičkom pumpom, s mogućnošću ručnog upravljanja sukcije. |  |  | 2 |  |
| 2. | Mogućnost prikaza sučelja litotriptora na monitor endoskopskog stupa ili bilo kojeg drugog eksternog monitora koji podržava HDMI priključak. |  |  | 10 |  |
| 3. | Upravljanje litotriptorom kapacitivni ekran u boji osjetljiv na dodir, mogućnost upravljanja preko gumene rukavice. |  |  | 10 |  |
| Ručne komande za upravljanje (gumbi ) na litotriptoru bez ekrana na dodir. |  |  | 3 |  |
| 4. | Pohrana na litotriptoru do 5 tretmana. |  |  | 3 |  |
| 5. | Mogućnost buduće nadogradnje litotriptora s nožnom bežičnom pedalom. |  |  | 5 |  |
| 6. | Integracija litotriptora s TFL laserom po principu All in One (sve u jednom). Litotriptor se integrira na vrh kućišta TFL lasera. |  |  | 2 |  |

Naručitelj je u dokumentu *Kriteriji za odabir ponude*, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije definirao necjenovni kriterij ponude – *Dodatni kriterij kvalitete* kao dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP).

*Obrazac: Kriterij za izračun ENP\_Dodatni kriterij kvalitete* je sastavni dio ponude i služi za izračun kriterija za odabir ENP. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **U stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU*“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u dokumentu *Kriteriji za odabir ponude*, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije.** [↑](#footnote-ref-1)