**NACRT TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE**

**u provedbi tehničkih konzultacija za postupak javne nabave:**

***Operacijski mikroskop,* evid. broj nabave: VV-25/11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| **1.** | **Operacijski mikroskop** | **1 komad** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **NAPOMENA (upisati prijedloge izmjena tehničkih karakteristika, ukoliko postoje)** |
| 1. | Ksenonsko osvjetljenje min. 300 W sa automatskom zamjenom |  |
| 2. | Laserski autofokus |  |
| 3. | Regulacija intenziteta svijetla |  |
| 4. | Motorizirana XY-spojka, upravljanje putem joysticka ili nožne pedale |  |
| 5. | Aktivni sustav za bolju kontrolu stabilnosti, automatsko balansiranje u svim položajima mikroskopa |  |
| 6. | Ergonomski, presavijajući stereotubus za operatera i asistenta |  |
| 7. | Integrirana 3CCD 4K kamera, 2160p |  |
| 8. | Min. 4 načina rada bijelog svjetla |  |
| 9. | Min. 2 načina upravljanja ekspozicijom |  |
| 10. | Min. 3 načina podešavanja oštrine |  |
| 11. | Min. 2 načina podešavanja kontrasta |  |
| 12. | Live streaming za prijenos videozapisa uživo putem LAN-a, WLAN-a na unaprijed određenu web-adresu ili uređaj |  |
| 13. | Upotreba unutarnjih i vanjskih audioulaza za snimanje i live streaming |  |
| 14. | Min. 2 formata za spremanje fotografije |  |
| 15. | Integrirana memorija od min. 1 TB |  |
| 16. | Intraoperativna fluorescencija za vizualnu procjenu intraoperativnog protoka krvi i vaskularne prohodnosti u plastičnoj i rekonstruktivnoj kirurgiji |  |
| 17. | Podešavanje osjetljivosti kamere i svjetlina izvora svjetla |  |
| 18. | Podešavanje broja ponavljanja snimljenih videosnimaka |  |
| 19. | S pomoću upravljačke ručke mogućnost upravljanja sa reprodukcijom i preskakanjem videoslika naprijed/unatrag |  |
| **OSTALO:** | | |
| **ROK ISPORUKE:** 19. prosinca 2025. | | |
| **JAMSTVENI ROK:** minimalno 2 (dvije) godine na uređaj | | |
| **SERVIS** osiguran od strane certificiranih servisera | | |

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**