# 1. OBRAZAC: Kriterij za izračun ENP: Dodatni kriterij kvalitete *(primjenjivo za grupu 2)*

**IZJAVA O PONUĐENIM DODATNIM KRITERIJIMA KVALITETE**

**u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti:**

**UZV, TCD I 4D UZV UREĐAJI**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**Evidencijski broj nabave: VV-25/4**

**GRUPA 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Dodatni kriterij kvalitete** | **Potvrda dodatnih kriterija kvalitete predmeta nabave (DA / NE)**  Ukoliko se nudi dodatna komponenta Ponuditelj upisuje DA i konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu *Dodatni kriterij kvalitete* traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima), Ponuditelj je dužni upisati brojčanu vrijednost; Ukoliko se dodatna komponenta ne nudi, Ponuditelj upisuje NE. | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) [[1]](#footnote-1) | **Mogući broj bodova** | **Napomena** |
| 1. | Kompatibilnost UZV uređaja za kardiologiju s postojećim sustavom za arhiviranje i obradu podataka s bazom pacijenata, podržava min.: pretraživanje, pregledavanje neobrađenih podataka, slika i kino petlji 2D prikaza, obojanog Dopplera i Dopplera miokarda u izvornoj vremenskoj rezoluciji, obavljanje novih mjerenja i kalkulacija, kreiranje anatomskog M prikaza iz snimljenih 2D kino sekvenci, izračuni i izvješća, kvantitativne analize za Doppler miokarda, deformacije metodom praćenja referentne točke, 2D strain analize, automatska evaluacija funkcije lijevog ventrikula iz 2D podataka "speckle tracking" metodom, dvosmjeran protok podataka. Alternativno je potreban odgovarajući sustav za arhiviranje i obradu podataka s bazom pacijenata, podržava min.: pretraživanje, pregledavanje neobrađenih podataka, slika i kino petlji 2D prikaza, obojanog Dopplera i Dopplera miokarda u izvornoj vremenskoj rezoluciji, obavljanje novih mjerenja i kalkulacija, kreiranje anatomskog M prikaza iz snimljenih 2D kino sekvenci, izračuni i izvješća, kvantitativne analize za Doppler miokarda, deformacije metodom praćenja referentne točke, 2D strain analize, automatska evaluacija funkcije lijevog ventrikula iz 2D podataka "speckle tracking" metodom, dvosmjeran protok podataka. |  |  | 10 |  |
| 2. | Mogućnost priključka i kompatibilnost u radu s postojećom 3D/4D TEE sondom, pencil sondom. |  |  | 10 |  |
| 3. | Podrška za intrakardijalne (ICE) sonde za elektrofiziološke procedure i intervencijsko liječenje strukturalnih bolesti srca. |  |  | 10 |  |

Naručitelj je u dokumentu *Kriteriji za odabir ponude\_Grupa 2*, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije definirao necjenovni kriterij ponude – *Dodatni kriterij kvalitete* kao dio kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP).

*1. Obrazac: Kriterij za izračun ENP\_Dodatni kriterij kvalitete\_Grupa 2* je sastavni dio ponude i služi za izračun kriterija za odabir ENP. Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije.

**Ponuditelj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **U stupcu „*Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU*“ ponuditelji prilikom dostave ponude upisuju broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike, dok se dokazi dostavljaju u sklopu ponude kako je pojašnjeno u dokumentu *Kriteriji za odabir ponude*, objavljenom u sklopu ove Dokumentacije.** [↑](#footnote-ref-1)