**NACRT - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu:**

**ELEKTRIČNI BOLNIČKI KREVETI**

**za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek**

**GRUPA B**

**Evidencijski broj nabave: VV-25/8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PREDMET NABAVE:** | **Količina, jedinica mjere** | **Naziv modela proizvoda i kataloška oznaka** | **Proizvođač, zemlja podrijetla, godina proizvodnje** |
| 1. | BOLNIČKI ELEKTROMOTORNI KREVET ZA INTENZIVNU NJEGU S LATERALNIM NAGIBOM | 10 komada |  |  |
| 2. | AKTIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC | 10 komada |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Tražene minimalne tehničke karakteristike sukladno potrebama Naručitelja:** | **Ponuđene tehničke specifikacije**  (Ponuditelj upisuje konkretne tehničke karakteristike ponuđenog predmeta nabave; ukoliko se u stupcu zahtijevane minimalne tehničke karakteristike traži  vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima, ponuditelji su dužni upisati  brojčanu vrijednost): | **Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju ili Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU**  (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike) | **NAPOMENA** |
| **1.** | **BOLNIČKI ELEKTROMOTORNI KREVET ZA INTENZIVNU NJEGU S LATERALNIM NAGIBOM** |  |  |  |
| 1.1. | Bolnički krevet za intenzivnu njegu s električnom podešavanjem |  |  |  |
| 1.2. | Metalna konstrukcija, četverodijelna podnica |  |  |  |
| 1.3. | Ukupne dimenzije i dimenzije ležišta, težina opreme |  |  |  |
| 1.4. | RTG propusni leđni dio s držačem RTG kaseta |  |  |  |
| 1.5. | Lateralni nagib, nožne pedale za podešavanje visine i lateralnog nagiba obostrano |  |  |  |
| 1.6. | Ekstenzija kreveta i dodatne opcije |  |  |  |
| 1.7. | Dostupne opcije podešavanja putem elektromotora: sestrinski kontrolni upravljač pohranjen u polici podnožja |  |  |  |
| 1.8. | Standard kojem udovoljava oprema |  |  |  |
| 1.9. | TR/ATR, CPR, visina, ostale opcije podešavanja |  |  |  |
| 1.10. | Autoregresija |  |  |  |
| 1.11. | Baterija |  |  |  |
| 1.12. | Ograde – iz dva dijela u punoj dužini kreveta, integrirane kontrole |  |  |  |
| 1.13. | Kotači dvostruki 150mm |  |  |  |
| 1.14. | Sigurnosno radno opterećenje min. 250kg |  |  |  |
| 1.15. | Infuzijski stalak, dodatna oprema uključena u cijenu |  |  |  |
| 1.16. | Izvlačna polica za posteljinu |  |  |  |
| 1.17. | Bočne šine za postavljanje dodatne opreme, kukice |  |  |  |
| 1.18. | Ostale karakteristike kreveta |  |  |  |
|  | **PONUDITELJ JE OBVEZAN DOSTAVITI:**   1. Naziv i tehnički opis proizvoda koji udovoljava minimalnim propisanim tehničkim specifikacijama 2. Katalog proizvoda 3. Rok isporuke, jamstveni rok, minimalni broj godina dostupnosti rezervnih dijelova 4. Podaci o servisu, broj ovlaštenih servisera 5. Isporuka izvršena u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, odnosno isporuka predmeta nabave (krevet za intenzivnu njegu s aktivnim antidekubitalnim madracem) u navedenim količinama ili većim, kojima zainteresirani gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost\* | | | |
| **2.** | **AKTIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC** |  |  |  |
| 2.1. | Medicinski aktivni antidekubitalni madrac s kompresorom |  |  |  |
| 2.2. | Dimenzije, visina, težina madraca |  |  |  |
| 2.3. | Struktura i raspored zračnih ćelija, ciklus rada, predefinirani programi |  |  |  |
| 2.4. | Kompresor – tehničke karakteristike |  |  |  |
| 2.5. | CPR ventil |  |  |  |
| 2.6. | Struktura izrade i materijal, otpornost na gorenje |  |  |  |
| 2.7. | Standard i klasa kojem udovoljava oprema |  |  |  |
| 2.8. | Godine jamstva |  |  |  |
| 2.9. | Nosivost |  |  |  |
|  | **PONUDITELJ JE OBVEZAN DOSTAVITI:**   1. Naziv i tehnički opis proizvoda koji udovoljava minimalnim propisanim tehničkim specifikacijama 2. Katalog proizvoda 3. Rok isporuke, jamstveni rok, minimalni broj godina dostupnosti rezervnih dijelova 4. Podaci o servisu, broj ovlaštenih servisera 5. Isporuka izvršena u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, odnosno isporuka predmeta nabave (krevet za intenzivnu njegu s aktivnim antidekubitalnim madracem) u navedenim količinama ili većim, kojima zainteresirani gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost\* | | | |

\*Naručitelj zadržava pravo neuzimanja u razmatranje proizvoda s tehničkim opisima ponuditelja bez referenci